**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedsiębiorstwa** | MACIEJ ZACHARJASZ |
| **NIP** | 5541348102 |
| **Adres siedziby** | 85-790 BYDGOSZCZul. Wyzwolenia 116a |
| **Nr wniosku o powierzenie grantu** | 5/FWI-C19/2021/588 |

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia**
 |
| Zakup urządzeń do prac budowlanych w ramach wniosku grantowego:1. Agregat prądotwórczy-silnik Honda GX lub równoważny-napięcie 230V-moc max/min/ 2,7 KW-moc znamionowa /min/ 2,5 KW-regulacja napięcia /+,-/ 2%-częstotliwość 50HZ-klasa izolacji prądnicy H-prąd startowy prądnicy 300%-ochrona prądnicy IP232. Młot wyburzeniowy-energia udaru /min/ 60J-częstotliwość udaru /min/ 950/min-masa/min/ 30kg-uchwyt HEX28-uchwyt sześciokątny 28mm-wózek transportowy w komplecie3. Motopompa /półszlamowa/-wydajność /min/ 640l/min-wysokość ssania /min/ 6m-wysokość podnoszenia /min/ 26m-silnik Honda GX lub równoważny4. Niwelator optyczny-powiększenie /min/ 24x-dokładność /min/ 2mm na 1km podwójnej niwelacji-minimalna celowa 0,2m-kompensator magnetyczny-bez zakresowa leniwka-w komplecie statyw i łata5. Przecinarka spalinowa-moc wyjściowa 4,8-6,5KM-średnica tarczy 350-400mm-głębokość cięcia/min/125mm6. Ubijak stopowy/skoczek/-waga 60-70kg-silnik Honda GX lub równoważny-wysokość skoku 50-80mm-siła uderzeń 12-15KN-ilość uderzeń 600-700/min-system HAV-zabezpieczenie przeciążeniowe7. Zagęszczarka rewersyjna-waga/min/ 300kg-silnik Honda GX lub równoważny-siła odśrodkowa /min/ 45KM-moc /min/ 7KM |
| 1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe**
 |
| Funkcjonowanie na rynku sprzedaży profesjonalnych maszyn budowlanych udokumentowane krótkim opisem zawierającym historię firmy, stronę www oraz 3 rekomendację.**Oferta dotyczy jedynie urządzeń nowych z gwarancją producenta, możliwość użyczenia maszyn zastępczych na czas ewentualnych napraw gwarancyjnych, zasady funkcjonowania serwisu pogwarancyjnego.** |
| 1. **Kryteria oceny oferty**
 |
| 1. cena – netto/brutto
2. czas realizacji zamówienia
3. sprzęt na czas naprawy
 |
| 1. **Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty**
 |
| 1. cena – 60 pkt
2. **czas realizacji – 20 pkt**
3. **sprzęt na czas naprawy – 20 pkt**
 |
| 1. **Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**
 |
| 1. cena – netto/brutto (najniższa 60 pkt, kolejne o 20 pkt mniej)
2. czas realizacji zamówienia: poniżej 28 dni – 20 pkt, powyżej 0 pkt
3. sprzęt na czas naprawy – tak – 20 pkt, nie – 0 pkt
 |
| 1. **Termin składania ofert**
 |
| **7 dni od ukazania się zapytania ofertowego** |
|  **7. Miejsce i sposób składania ofert**  |
| **paviment@wp.pl** |
|  **8. Termin realizacji umowy** |
| **28 dni od złożenia zamówienia** |
| **9. Kontakt w sprawie składania ofert** |
| **Tel. 730-312- 490****paviment@wp.pl** |
| **Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.** |

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

|  |
| --- |
| **10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy** |
| **Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wyboru pojedynczych pozycji z otrzymanych ofert.** |
| **11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje** |
| **tak** |
| **12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |
| **Nie przewidziano** |