**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedsiębiorstwa** | MACIEJ ZACHARJASZ |
| **NIP** | 5541348102 |
| **Adres siedziby** | 85-790 BYDGOSZCZ  ul. Wyzwolenia 116a |
| **Nr wniosku o powierzenie grantu** | 5/FWI-C19/2021/588 |

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia** |
| Zakup urządzeń do prac budowlanych w ramach wniosku grantowego:  1. Agregat prądotwórczy  -silnik Honda GX lub równoważny  -napięcie 230V  -moc max/min/ 2,7 KW  -moc znamionowa /min/ 2,5 KW  -regulacja napięcia /+,-/ 2%  -częstotliwość 50HZ  -klasa izolacji prądnicy H  -prąd startowy prądnicy 300%  -ochrona prądnicy IP23  2. Młot wyburzeniowy  -energia udaru /min/ 60J  -częstotliwość udaru /min/ 950/min  -masa/min/ 30kg  -uchwyt HEX28  -uchwyt sześciokątny 28mm  -wózek transportowy w komplecie  3. Motopompa /półszlamowa/  -wydajność /min/ 640l/min  -wysokość ssania /min/ 6m  -wysokość podnoszenia /min/ 26m  -silnik Honda GX lub równoważny  4. Niwelator optyczny  -powiększenie /min/ 24x  -dokładność /min/ 2mm na 1km podwójnej niwelacji  -minimalna celowa 0,2m  -kompensator magnetyczny  -bez zakresowa leniwka  -w komplecie statyw i łata  5. Przecinarka spalinowa  -moc wyjściowa 4,8-6,5KM  -średnica tarczy 350-400mm  -głębokość cięcia/min/125mm  6. Ubijak stopowy/skoczek/  -waga 60-70kg  -silnik Honda GX lub równoważny  -wysokość skoku 50-80mm  -siła uderzeń 12-15KN  -ilość uderzeń 600-700/min  -system HAV  -zabezpieczenie przeciążeniowe  7. Zagęszczarka rewersyjna  -waga/min/ 300kg  -silnik Honda GX lub równoważny  -siła odśrodkowa /min/ 45KM  -moc /min/ 7KM |
| 1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe** |
| Funkcjonowanie na rynku sprzedaży profesjonalnych maszyn budowlanych udokumentowane krótkim opisem zawierającym historię firmy, stronę www oraz 3 rekomendację.  **Oferta dotyczy jedynie urządzeń nowych z gwarancją producenta, możliwość użyczenia maszyn zastępczych na czas ewentualnych napraw gwarancyjnych, zasady funkcjonowania serwisu pogwarancyjnego.** |
| 1. **Kryteria oceny oferty** |
| 1. cena – netto/brutto 2. czas realizacji zamówienia 3. sprzęt na czas naprawy |
| 1. **Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty** |
| 1. cena – 60 pkt 2. **czas realizacji – 20 pkt** 3. **sprzęt na czas naprawy – 20 pkt** |
| 1. **Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty** |
| 1. cena – netto/brutto (najniższa 60 pkt, kolejne o 20 pkt mniej) 2. czas realizacji zamówienia: poniżej 28 dni – 20 pkt, powyżej 0 pkt 3. sprzęt na czas naprawy – tak – 20 pkt, nie – 0 pkt |
| 1. **Termin składania ofert** |
| **7 dni od ukazania się zapytania ofertowego** |
| **7. Miejsce i sposób składania ofert** |
| **paviment@wp.pl** |
| **8. Termin realizacji umowy** |
| **28 dni od złożenia zamówienia** |
| **9. Kontakt w sprawie składania ofert** |
| **Tel. 730-312- 490**  **paviment@wp.pl** |
| **Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  z zamawiającym.** |

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

|  |
| --- |
| **10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy** |
| **Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wyboru pojedynczych pozycji z otrzymanych ofert.** |
| **11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje** |
| **tak** |
| **12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |
| **Nie przewidziano** |