****

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedsiębiorstwa** | ALP-WORK MARCIN ŁUKASIEWICZ PROFESJONALNE USŁUGI WYSOKOŚCIOWE I OGÓLNOBUDOWLANE |
| **NIP** | 8891473358 |
| **Adres siedziby** | ul. Kaliska 83, 88-230 Piotrków Kujawski |
| **Nr wniosku o powierzenie grantu** | 3/FWI-C19/2020/169 |

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia**
 |
| 1. System do mycia elewacji wodą demineralizowaną:-Urządzenie do dejonizacji wody. Wymagana specyfikacja urządzenia:\*mobilność – autonomiczne urządzenie bez konieczności montażu na samochodzie

\*co najmniej dwa stanowiska pracy\*wydajność filtracyjna: ponad 100 l/h\*żywotność wkładu węglowego ponad 1000 motogodzin \*żywotność wkładu sedymentacyjnego ponad 1000 motogodzinAkcesoria: - Moduł grzewczy 230V – podgrzewanie ON- Dozownika chemii (injector) z regulacją stężenia- liniowy zmiękczacz wody- Tester twardości wody TDS- kij teleskopowy 4 m – 5 m, nie przekraczający wagi 1,5 kg- kij teleskopowy 12 m – 13 m, nie przekraczający wagi 3 kg- kij teleskopowy 17 m – 19 m, nie przekraczający wagi 5,5 kg o zwiększonej sztywności dostosowanej do komfortowej pracy na podanej wysokości.- komplet węży wodnych do kijów teleskopowych wraz z złączkami- dwa węże 100 mb na metalowym zwijaczu,- dwa komplety szczotek o różnych twardościach oraz szerokościach1. System do odkurzania elewacji na wysokości powyżej 10m - z poziomu parteru:-zestaw rur karbonowych o średnicy co najmniej 38mm, o łącznej długości powyżej 13 m, wraz z wężem ssącym,

-zestaw głowic czyszczących, dopasowanych do ww. rur karbonowych,-kamera, oraz monitor do podglądu pracy na wysokości będącymi elementami zestawu ww. rur karbonowych. |
| 1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe**
 |
| 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 |
| 1. **Kryteria oceny oferty**
 |
| 1. Najważniejszym kryterium oceny jest cena netto. Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. Cena – im niższa tym wyżej punktowana.
2. Drugim kryterium oceny jest okres gwarancyjny - im dłuższy tym wyżej punktowany.
3. Trzecim kryterium oceny jest specyfikacja - im lepsza specyfikacja tym wyższa punktacja.
 |
| **4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty** |
| 1. Cena – 60 %
2. Okres gwarancyjny – 20 %
3. Specyfikacja – 20 %
 |
| **5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty** |
| 1. Cena (C): 60% -wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:  najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert C = ---------------------------------------------------------------x 60 pkt.  cena netto wskazana w badanej ofercie
2. Gwarancja (G): 20% -wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 20 pkt.) wyliczona według wzoru: okres gwarancyjny wskazany w badanej ofercie (w latach)G = --------------------------------------------------------------- x 20 pkt. najdłuższy okres gwarancyjny wśród otrzymanych ofert (w latach)

Specyfikacja (S): wartość punktowa kryterium „specyfikacja” (max 20 pkt.) będzie oceniana przez zamawiającego na podstawie przedstawionych specyfikacji towaru przez oferenta.S =: 5/10/15/20Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największa sumę punktów oferty liczoną według wzoru : Suma punktów oferty=C + G + SW przypadku ofert częściowych, ocenie będą podlegać osobno punkt 1 (System do mycia elewacji wodą demineralizowaną), oraz punkt 2 (System do odkurzania elewacji na wysokości powyżej 10m - z poziomu parteru) - zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.  |
| 1. **Termin składania ofert**
 |
| Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie [www.tarr.org.pl](http://www.tarr.org.pl) |
|  **7. Miejsce i sposób składania ofert**  |
| Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: alpworkfirma@gmail.comOferta powinna zawierać dokładną wycenę wszystkich elementów zamówienia. |
|  **8. Termin realizacji umowy** |
| Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. |
| **9. Kontakt w sprawie składania ofert** |
| nr tel: 504614458email: alpworkfirma@gmail.com |
| **Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.** |

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

|  |
| --- |
| **10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy** |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą, m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za porozumieniem stron. |
| **11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje** |
| Tak, jest możliwe składanie ofert częściowych i będą one rozpatrywane**.** Oferty częściowe winny przedstawiać w całości wraz z wszystkimi wypisanymi akcesoriami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienie:-punkt 1 (System do mycia elewacji wodą demineralizowaną) lub;-punkt 2 (System do odkurzania elewacji na wysokości z poziomu parteru) zawarte w opisie przedmiotu. |
| **12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |
| Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |